# RODNEY

ARAGO N

## Firmado digitalmente por RODNEY CAMPOS ARAGON (FIRMA)

Fecha:

CAMPOS

2020.09.01

**SERVI-PERSIANAS S.A.**

**Ced Jurídica 3-101-167897**

**Tel:8363-6580 y 8395-5843 y 2228-2930 Fax:2228-0817**

# (FIRMA)

20:59:20**Correo electrónico:** **servipersianascr@gmail.com,** **melacamara@yahoo.com**

## -06'00'

**Contratación Menor 2020CD-000118-CJCM**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del o la oferente | Servipersianas s.a. |
| Cédula jurídica/cédula física | 3-101-167897 |
| Nombre del o la representantelegal | Rodney Campos Aragon |
| Número de teléfono | 22280817 |
| Correo electrónico | servipersianascr@gmail.com |
| Medio oficial de notificación (Indicar la dirección de correoelectrónico o el número de fax) | servipersianascr@gmail.com |
| Número de fax | 22282930 |
| Nombre de la persona encargadadel procedimiento | Rodney Campos Aragon |
| Número de teléfono de la personaencargada del procedimiento | 83955843 |
| Dirección exacta de la empresa | Del cruce con Alajuelita y Escazu 50 mts norte, 50 oeste, 20 norte. |
|  |  |

Medio de notificación será el correo electrónico **servipersianascr@gmail.com**

Tiempo de entrega 10 dias hábiles

Garantia de un año contra defectos de Fabrica o mala instalación Vigencia es de 25 dias hábiles

**Lugar de entrega del objeto contractual: Sección Pericias Físicas - Departamento de Ciencias Forenses – San Joaquín de Flores – Heredia**

Marca Registrada Aragon, persianas AS5 ARROLLABLE

.**Declaro bajo juramento:**

1. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) se encuentra al día en el pago de impuestos municipales, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
2. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) no está afectada por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en los artículos 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
3. Que mi representada (en caso de persona jurídica o física) no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con los artículos 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
4. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y las personas accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública”.
5. Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de que me sea adjudicado el trabajo.
6. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.
7. Que el personal propuesto para la realización del proyecto no tiene ningún asunto judicial en trámite en los despachos en los que está realizando las labores de los trabajos que se estarán contratando.

|  |
| --- |
| **5. Oferta económica y especificaciones técnicas** |
| **Contratación Menor 2020CD-000118-CJCM** |
| **Línea** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Porcentaje de IVA a aplicar** | **Descripción del bien** | **Precio Unitario ofrecido incluye IVA** | **Precio Total Ofrecido Incluye IVA** |
| **1** | **2** | **Unidade s** | **13%** | **Persiana**Persianas arrollables en Sreen con un factor de apertura máxima de 5% e instalación en las ventanas del Cuarto de instrumentos de Pólvora y Explosivos. El screen o tela traslúcida, microperforada, que permita la visibildiad de adentro hacia fuera, debe proteger de los rayos ultravioleta y control térmico. Se requieren 2 persianas, una con medidas de 230 cm ancho x 80cm de altura (± 5cm en ambas medidas) y otra con medidas de 210cm ancho x 130cm de altura (± 5cm en ambas medidas). Deben quedar instaladas y listas para su uso, cada una con controlador de apertura y cierre independiente. El acabado lateral completamente sellado impidiendo que se deshilache la persiana. El riel inferior debe ser de aluminio o superior, que impida el movimiento con el viento y el contacto con la pared no cause ruido. El color debe ser consistente con los muebles ya existentes, situación que también debe ser verificada y acordada. Estas medidas pueden ser corroboradas, así como la aclaración a las dudas o consultas el día establecido para la visita. Requiere instalación. Garantía de 12 meses (materiales, defectos de fabricación e instalación). Todo las medidas anteriormente descritas deben respetarse para ajustarse al espacio con el que se cuenta. | **50.000** | **100.000** |
| **2** | **2** | **Unidade s** | **13%** | **Persiana**Persiana arrollable en Sreen de 5% de apertura e instalación en las ventanas del Cuarto de Acelerantes de Pólvora y Explosivos. El screen o tela traslúcida, | **47.000** | **94.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | microperforada, que permita la visibildiad de adentro hacia fuera, debe proteger de los rayos ultravioleta y control térmico. Se requieren 2 persianas con las siguientes medidas 170cm ancho x 150cm de altura (± 5cm en ambas medidas). Deben quedar instaladas y listas para su uso, cada una con controlador de apertura y cierre independiente. El acabado lateral completamente sellado impidiendo que se deshilache la persiana. El riel inferior debe ser de aluminio o superior, que impida el movimiento con el viento y el contacto con la pared no cause ruido. El color debe ser consistente con los muebles ya existentes, situación que también debe ser verificada y acordada. Estas medidas pueden ser corroboradas, así como la aclaración a las dudas o consultas el día establecido para la visita. Requiere instalación. Garantía de 12 meses (materiales, defectos de fabricación e instalación). Todo las medidas anteriormente descritas deben respetarse para ajustarse al espacio con el que se cuenta. |  |  |
| **3** | **5** | **Unidade s** | **13%** | **Persiana**Persiana arrollable en Sreen de 5% de apertura e instalación en las ventanas del Laboratorio General 1 de Pólvora y Explosivos. El screen o tela traslúcida, microperforada, que permita la visibildiad de adentro hacia fuera, debe proteger de los rayos ultravioleta y control térmico. Se requieren 5 persianas, cuatro persianas con las siguientes medidas 150cm ancho x 130cm de altura (± 5cm en ambas medidas) y una persiana de medidas 170cm ancho x 130cm de altura (± 5cm en ambas medidas). Deben quedar instaladas y listas para su uso, cada una con controlador de apertura y cierre independiente. El acabado lateral completamente sellado impidiendo que se deshilache la persiana. El riel inferior debe ser de aluminio o superior, que impida el movimiento con el viento y el contacto con la pared no cause ruido. El color debe ser consistente con los muebles ya existentes, situación que también debe ser verificada y acordada. Estas medidas pueden ser corroboradas, así como la aclaración a las dudas o consultas el día establecido para la visita. Requiere instalación. Garantía de 12 meses (materiales, defectos de fabricación e instalación). Todo las medidas anteriormente descritas deben respetarse para ajustarse al espacio con el que se cuenta. | **44.600** | **223.000** |
|  |  |  |  | **Persiana** |  |  |
| **4** | **2** | **Unidade s** | **13%** | Persiana arrollable en Sreen de 5% de apertura e instalación en las ventanas del Laboratorio General de | **36.000** | **72.000** |
|  |  |  |  | Balística. El screen o tela traslúcida, microperforada, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | que permita la visibildiad de adentro hacia fuera, debe proteger de los rayos ultravioleta y control térmico. Se requieren 2 persianas con las siguientes medidas: 100cm ancho x 100cm de altura (± 5cm en ambas medidas). Deben quedar instaladas y listas para su uso, cada una con controlador de apertura y cierre independiente. El acabado lateral completamente sellado impidiendo que se deshilache la persiana. El riel inferior debe ser de aluminio o superior, que impida el movimiento con el viento y el contacto con la pared no cause ruido. El color debe ser consistente con los muebles ya existentes, situación que también debe ser verificada y acordada. Estas medidas pueden ser corroboradas, así como la aclaración a las dudas o consultas el día establecido para la visita. Requiere instalación. Garantía de 12 meses (materiales, defectos de fabricación e instalación). Todo las medidas anteriormente descritas deben respetarse para ajustarse al espacio con el que se cuenta. |  |  |
|  |  |  |  |  | Precio totalIncluye IVA | 489.000 |
|  |  |  |  |  | Descuento: | 0 |
|  |  |  |  |  | Preciomenos descuento: | 489.000 |
|  |  |  |  | CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL COLONES PRECIOS FIRMES Y DEFINITIVOS | Precio Total Oferta en letras: |

Rodney Campos Aragon ced 1769526 Representante Legal

RODNEY CAMPOS ARAGON (FIRMA)

Firmado digitalmente por RODNEY CAMPOS ARAGON (FIRMA) Fecha: 2020.09.01

21:00:19 -06'00'